附件：

**辽宁省2019-2020年农机购置补贴新产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **品目** | **产品**  **名称** | **分档**  **名称** | **生产**  **企业** | **型号** | **配置参数** | **中央补贴额（万元/亩）** | **企业所**  **属省份** | **备注** |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | 节能  日光  温室  钢结  构骨  架 | 全落地式温室钢结构骨架 | 兴城市兴凯农  业设施加工有  限公司 | QHLDXK001-1-2010；QHLDXK001-2-2010；QHLDXK001-3-2010。 | 跨度8.0m——12.0m，骨架截面高80㎜、截面宽35㎜、壁厚1.5㎜——2.5㎜，骨架间距900㎜——850㎜，系杆φ21.25×2.5㎜、5——10道； | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | 可拆装金属龙骨 | 全落地式温室钢结构骨架 | 辽阳亚新农业设施加工有限公司 | YXRWS8；YXRWS9；YXRWS10；YXRWS12。 | 1. 跨度8m，脊高4.6-5.2m；平椭圆形管30×78×1.5㎜。   2.跨度9m，脊高5.2-5.8m；  平椭圆形管30×78×2.0㎜。  3.跨度10m，脊高5.8-6.4m；平椭圆形管30×78×2.0㎜。  4.跨度12m，脊高6.8-7.0m；平椭圆形管30×78×2.5㎜ | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **品目** | **产品**  **名称** | **分档**  **名称** | **生产**  **企业** | **型号** | **配置参数** | **中央补贴额（万元/亩）** | **企业所**  **属省份** | **备注** |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | 大棚连栋设备 | 全落地式温室钢结构骨架 | 绥中县  惠农机械有限公司 | HN100-1  HN100-2  HN100-3 | 跨度8m×脊高5m；  跨度10m×脊高6m；  跨度12m×脊高6.8m； | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | 钢结构温室大棚骨架 | 全落地式温室钢结构骨架 | 阜新阜龙农机装备有限公司 | FL-1000  FL-1000-A  FL-1000-B | 1.跨度10-12m,骨架间距850m材料≦θ78mm×30mm×2.5mm,纵向拉筋不小于8道,≦Ø21.25mm×2.5mm。  2.跨度8-10m,骨架间距900m,材料≦θ78mm×30mm×2mm,纵向拉筋不小于8道，≦Ø21.25mm×2.5mm。  3.跨度6-8m，骨架间距900mm，材料≦θ78mm×30mm×1.5mm，纵向拉筋不小于6道，≦Ø21.25mm×2.5mm。 | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **品目** | **产品**  **名称** | **分档**  **名称** | **生产**  **企业** | **型号** | **配置参数** | **中央补贴额（万元/亩）** | **企业所**  **属省份** | **备注** |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | C型钢骨架 | 全落地式温室钢结构骨架 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | C80  C100 | C80×40×15×2.0  C100×50×15×2.5 | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |
| 设施  农业  设备 | 日光  温室  设施  设备 | 日光  温室  结构 | 钢结构温室大棚骨架 | 全落地式温室钢结构骨架 | 彰武县红宝农牧有限公司 | 镀锌带  钢管 | 骨架截面高80mm，截面宽30mm，壁厚2.5mm，间距850mm，纵向系杆采用Φ21.25×2.5mm。  日光温室：跨度12m，纵向系杆共10-15道；跨度10m，共8-10道；跨度8m，共5-7道。  塑料大棚：跨度10m，纵向系杆共12-14道；跨度8m，骨架截面高78mm，截面宽30mm，壁厚1.5mm，间距900mm，纵向系杆共8-10道。 | 1.4 | 辽宁省 |  |
| 半落地式温室钢结构骨架 | 1.2 |
| 全落地式塑料大棚骨架 | 0.8 |